|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на капітальний ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (Залишки робіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 9923,335 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 23,0572 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 1879,621 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “5 травня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Розбирання існуючих споруд** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | ДН10-9-12-1 | Нарізування швів в покритті дорожнього  одягу | 1 м шва | 1125 | | 19,38  15,36 | \_\_-\_\_  - | | 21803 | 17280 | \_\_-\_\_  - | | 0,1900  - | | 213,75  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | 100м3 | 1,5005 | | 25513,13  12497,46 | 13015,67  5090,54 | | 38282 | 18752 | 19530  7638 | | 191,6200  62,1681 | | 287,53  93,28 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 100м3 | 0,643 | | 19924,71  19924,71 | \_\_-\_\_  - | | 12812 | 12812 | \_\_-\_\_  - | | 305,5000  - | | 196,44  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | РН18-1-3 | Розбирання основи із грунтощебню  механізованим способом | 100м3 | 1,8 | | 4924,63  1690,50 | 3234,13  862,83 | | 8864 | 3043 | 5821  1553 | | 25,9200  8,6041 | | 46,66  15,49 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *РН18-47-1*  *к=0,8* | *Розбирання основи із грунтощебню*  *товщиною 0,12м вручну* | *100м2* | *5,15* | | *2490,41*  *2490,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *12826* | *12826* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *35,0960*  *-* | | *180,74*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *РН18-47-2*  *к=0,8, к=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *5,15* | *166,90*  *166,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *860* | *860* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3520*  *-* | *12,11*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РН18-2-1 | Розбирання залишків існуючого  залізобетонного бортового каменю | 100м | 6,32 | 7495,45  6653,74 | 841,71  334,41 | 47371 | 42052 | 5319  2113 | 102,0200  3,9000 | 644,77  24,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | РН18-1-7 | Розбирання основи з-під бортового каменю | 100м3 | 1,0125 | 22077,24  8331,86 | 13745,38  5301,85 | 22353 | 8436 | 13917  5368 | 127,7500  62,4780 | 129,35  63,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДН10-9-12-1 | Нарізування швів в покритті тротуару | 1 м шва | 618 | 19,38  15,36 | \_\_-\_\_  - | 11977 | 9492 | \_\_-\_\_  - | 0,1900  - | 117,42  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *РН18-49-1*  *к=0,8* | *Розбирання покриття із залишків фігурних*  *елементів мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *6,86* | *7674,96*  *7571,67* | *103,29*  *46,02* | *52650* | *51942* | *708*  *316* | *95,8560*  *0,5215* | *657,57*  *3,58* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН2-1-3 | Розбирання бетонної основи вручну | 1 м3 | 41,16 | 1797,57  623,09 | 1174,48  517,66 | 73988 | 25646 | 48342  21307 | 8,7000  6,5276 | 358,09  268,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *РН18-47-1*  *к=0,8* | *Розбирання основи із щебню товщиною 0,*  *12м вручну* | *100м2* | *4,12* | *2490,41*  *2490,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10260* | *10260* | *\_\_-\_\_*  *-* | *35,0960*  *-* | *144,6*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 12,8564 | 2062,03  215,88 | 1846,15  733,47 | 26510 | 2775 | 23735  9430 | 3,3100  8,5540 | 42,55  109,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 10 км | т | 1285,64 | 79,54  - | 79,54  - | 102260 | - | 102260  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 149,69 | 106,31  106,31 | \_\_-\_\_  - | 15914 | 15914 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 243,99  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 10 км | т | 149,69 | 79,54  - | 79,54  - | 11906 | - | 11906  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 470636 | 232090 | 231538  47725 |  | 3275,57  578,91 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 470636 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 7008 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 279815 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 149922 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 466,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 58454 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **620558** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **620558** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Фрезерування існуючого**  **покриття** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РН18-3-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг  за допомогою машин для холодного  фрезерування асфальтобетонних покриттів  шириною фрезерування 2100 мм та  глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 4,268 | 20952,40  304,58 | 20541,44  3189,09 | 89425 | 1300 | 87671  13611 | 4,6700  26,8193 | 19,93  114,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РН18-3-2  к=-2 | На кожні 10 мм зміни глибини  фрезерування додавати або виключати до  норми 18-3-1 | 1000м2 | -4,268 | 7547,20  109,57 | 7395,08  1148,51 | -32211 | -468 | -31562  -4902 | 1,6800  9,6632 | -7,17  -41,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С1421-1  варіант 1  (зворотнi  матерiали) | Матеріал від фрезерування  (зворотнi матерiали) | т | 307,31 | 64,22  - | \_\_-\_\_  - | 19735 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С331-39  варіант 1 | Перевезення матеріалу від фрезерування  на вiдстань 10 км | т | 307,31 | 91,84  - | 91,84  - | 28223 | - | 28223  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 85437 | 832 | 84332  8709 |  | 12,76  73,22 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 85437 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 273 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 9541 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4056 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1293 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **89493** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 19735 |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **89493** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Улаштування освітлення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *Е33-108-1*  *к=0,6; Н2,*  *Н5=1,15* | *Демонтаж проводiв для ВЛ 0,38кВ за*  *допомогою механiзмiв* | *км* | *2,288* | *3550,27*  *1192,89* | *2357,38*  *661,64* | *8123* | *2729* | *5394*  *1514* | *15,4560*  *7,5399* | *35,36*  *17,25* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е33-253-1  ; Н2,Н5=1,15 | Демонтаж залiзобетонних опор контактної  мережi з бетонним фундаментом вагою до  1,5 т | опоpа | 11 | 793,13  215,77 | 577,36  190,44 | 8724 | 2373 | 6351  2095 | 2,8290  1,9182 | 31,12  21,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | С1416-8575  варіант 1  (зворотнi  матерiали) | Опора залiзобетонна  (зворотнi матерiали) | шт | 11 | 1157,74  - | \_\_-\_\_  - | 12735 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С331-1-2 | Перевезення збірного залізобетону  довжиною від 3 до 6,6 м транспортом  загального призначення на вiдстань 10 км | т | 15,13 | 83,67  - | 83,67  - | 1266 | - | 1266  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С1545-104  (зворотнi  матерiали) | Брухт металевий  (зворотнi матерiали) | т | 0,337 | 2408,16  - | \_\_-\_\_  - | 812 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е1-164-2  ; Н2,Н5=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група ґрунтiв 2 | 100м3 | 1,44 | 19199,23  19199,23 | \_\_-\_\_  - | 27647 | 27647 | \_\_-\_\_  - | 301,0700  - | 433,54  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 1,44 | 11974,39  11974,39 | \_\_-\_\_  - | 17243 | 17243 | \_\_-\_\_  - | 183,6000  - | 264,38  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 230 | 75,76  - | 75,76  14,40 | 17425 | - | 17425  3312 | \_\_-\_\_  0,1610 | \_\_-\_\_  37,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *29* | *Е34-103-1*  *; Н2,Н5=1,15* | *Улаштування трубопроводiв iз*  *полiетиленових труб* | *км* | *0,6* | *19107,59*  *18116,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11465* | *10870* | *\_\_-\_\_*  *-* | *255,3000*  *-* | *153,18*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | & С113-  2311-2  варіант 1 | Труби двошаровi гофрованi KF09050,  дiаметр 50 мм | м | 600 | 31,09  - | \_\_-\_\_  - | 18654 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | М8-143-5 | Покривання труб та кабелів, прокладених у  траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 6 | 289,02  268,57 | 20,45  8,49 | 1734 | 1611 | 123  51 | 3,4000  0,0915 | 20,4  0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | & С111-  1721-11К2  варіант 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-  150 | м | 600 | 3,57  - | \_\_-\_\_  - | 2142 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Е1-166-2  ; Н2,Н5=1,15 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i  ям, пісчаної засипки | 100м3 | 1,44 | 11935,53  11935,53 | \_\_-\_\_  - | 17187 | 17187 | \_\_-\_\_  - | 190,0260  - | 273,64  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Е1-135-1  ; Н2,Н5=1,15 | Полив водою ущiльнювального ґрунту в  насипах | 1000м3 | 0,072 | 15457,35  1440,36 | 11141,99  2584,26 | 1113 | 104 | 802  186 | 23,8510  31,0063 | 1,72  2,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *35* | *Е33-257-1*  *; Н2,Н5=1,15* | *Складання та установлення*  *одностоякових опор* | *100опор* | *0,28* | *157325,36*  *40357,87* | *116436,30*  *37711,00* | *44051* | *11300* | *32602*  *10559* | *563,5000*  *390,7424* | *157,78*  *109,41* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *36* | *ЕН6-1-1*  *; Н2,Н5=1,15* | *Улаштування бетонної пiдготовки* | *100м3* | *0,133* | *29103,87*  *11857,53* | *2261,89*  *1111,67* | *3871* | *1577* | *301*  *148* | *173,3050*  *12,2637* | *23,05*  *1,63* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 13,775 | 1917,58  - | \_\_-\_\_  - | 26415 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Е33-115-2  ; Н2,Н5=1,15 | Установлення свiтильникiв | шт | 28 | 1040,70  242,50 | 766,17  230,09 | 29140 | 6790 | 21453  6443 | 3,2200  2,3361 | 90,16  65,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | С1416-8681  варіант 1 | Освітлювальний набір E11/3-AV108-W1R1 | шт | 28 | 23968,90  - | \_\_-\_\_  - | 671129 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 907329 | 99431 | 85717  24308 |  | 1484,33  254,61 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 907329 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 722181 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 123739 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 61007 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 181,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 22698 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **968336** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 13547 |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **968336** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Земляне полотно** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН1-9-9 | Навантаження раніше розробленого грунту  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на  автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,236 | 4209,91  275,93 | 3931,24  1486,10 | 5203 | 341 | 4859  1837 | 4,1500  17,1699 | 5,13  21,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 197,8 | 75,76  - | 75,76  14,40 | 14985 | - | 14985  2848 | \_\_-\_\_  0,1610 | \_\_-\_\_  31,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *42* | *РН18-97-4* | *Пiдготовка ґрунту для влаштування*  *партерного та звичайного газонiв вручну*  *з внесенням рослинної землi шаром 15 см* | *100м2* | *8,24* | *4801,91*  *4801,91* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39568* | *39568* | *\_\_-\_\_*  *-* | *72,2200*  *-* | *595,09*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РН18-97-6 | Посiв газонiв партерних, мавританських та  звичайних вручну | 100м2 | 8,24 | 1189,92  672,70 | \_\_-\_\_  - | 9805 | 5543 | \_\_-\_\_  - | 9,4800  - | 78,12  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | С331-41 | Перевезення води спецтранспортом на  вiдстань 10 км | т | 82,4 | 151,69  - | 151,69  - | 12499 | - | 12499  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 82060 | 45452 | 32343  4685 |  | 678,34  53,07 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 82060 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 4265 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 50137 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 23349 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 64,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8139 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **105409** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **105409** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Улаштування дорожнього**  **одягу** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *45* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]*  *товщиною 0,06м* | *100м2* | *33,55* | *55819,38*  *9464,58* | *134,90*  *58,17* | *1872740* | *317537* | *4526*  *1952* | *119,8200*  *0,6603* | *4019,96*  *22,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | РН18-49-2 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 1202 | 47,38  46,60 | \_\_-\_\_  - | 56951 | 56013 | \_\_-\_\_  - | 0,5900  - | 709,18  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | РН16-25-7  пристос. | Монтаж лавок | шт | 35 | 1368,91  548,75 | 686,53  260,08 | 47912 | 19206 | 24029  9103 | 7,1100  2,6088 | 248,85  91,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | С1630-1242  варіант 1 | Лавка садово-паркова №9 на три опори | шт | 35 | 13692,93  - | \_\_-\_\_  - | 479253 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | РН16-25-6  пристос. | Монтаж урни | шт | 35 | 953,62  431,44 | 411,14  155,13 | 33377 | 15100 | 14390  5430 | 5,5900  1,5458 | 195,65  54,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | С130-10  варіант 1 | Вулична урна для сміття чавунна №5  (велика) | шт | 35 | 23235,31  - | \_\_-\_\_  - | 813236 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 3303469 | 407856 | 42945  16485 |  | 5173,64  167,56 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3303469 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 2852668 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 424341 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 209928 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 625,6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 78393 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3513397** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **3513397** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 6. Улаштування покриття на**  **з’їздах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | РН18-3-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг  за допомогою машин для холодного  фрезерування асфальтобетонних покриттів  шириною фрезерування 2100 мм та  глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 0,502 | 20952,40  304,58 | 20541,44  3189,09 | 10518 | 153 | 10312  1601 | 4,6700  26,8193 | 2,34  13,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | РН18-3-2  к=-2 | На кожні 10 мм зміни глибини  фрезерування додавати або виключати до  норми 18-3-1 | 1000м2 | -0,502 | 7547,20  109,57 | 7395,08  1148,51 | -3789 | -55 | -3712  -577 | 1,6800  9,6632 | -0,84  -4,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С1421-1  варіант 1  (зворотнi  матерiали) | Матеріал від фрезерування  (зворотнi матерiали) | т | 36,14 | 64,22  - | \_\_-\_\_  - | 2321 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С331-39  варіант 1 | Перевезення матеріалу від фрезерування  на вiдстань 10 км | т | 36,14 | 91,84  - | 91,84  - | 3319 | - | 3319  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *55* | *ЕН8-2-2*  *Н2,Н5=1,15* | *Вирівнювання існуючого покриття щебнем*  *фр.20-40мм вручну* | *1 м3* | *60,24* | *1368,52*  *188,84* | *105,68*  *46,55* | *82440* | *11376* | *6366*  *2804* | *2,7600*  *0,5760* | *166,26*  *34,7* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *56* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]*  *товщиною 0,06м* | *100м2* | *5,02* | *55819,38*  *9464,58* | *134,90*  *58,17* | *280213* | *47512* | *677*  *292* | *119,8200*  *0,6603* | *601,5*  *3,31* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | РН18-49-2 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 150 | 47,38  46,60 | \_\_-\_\_  - | 7107 | 6990 | \_\_-\_\_  - | 0,5900  - | 88,5  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *58* | *РН18-21-2* | *Згін покриття з асфальтобетонної сумiшi*  *без застосування укладальникiв*  *асфальтобетону* | *100т* | *0,1202* | *269238,00*  *7971,18* | *12089,10*  *4200,28* | *32362* | *958* | *1453*  *505* | *98,5800*  *42,3374* | *11,85*  *5,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | | | | | 412170 | 66934 | 18415  4625 |  | 869,61  51,71 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 412170 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 326821 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 71559 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 36292 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 110,57 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13855 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **448462** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 2321 |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 6** | | | | | **448462** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 7. Улаштування тротуарів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | РН18-12-11 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю вручну, глибина корита до 200 мм  під поребрик | 100м2 | 0,51 | 5337,31  5263,25 | 74,06  25,28 | 2722 | 2684 | 38  13 | 80,7000  0,2780 | 41,16  0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,16 | 2062,03  215,88 | 1846,15  733,47 | 330 | 35 | 295  117 | 3,3100  8,5540 | 0,53  1,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 10 км | т | 16 | 79,54  - | 79,54  - | 1273 | - | 1273  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *62* | *ЕН8-2-2*  *Н2,Н5=1,15* | *Улаштування щебеневої основи із щебню*  *фр.20-40мм вручну під поребрик* | *1 м3* | *6,12* | *1368,52*  *188,84* | *105,68*  *46,55* | *8375* | *1156* | *647*  *285* | *2,7600*  *0,5760* | *16,89*  *3,53* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *63* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *256* | *203,31*  *92,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52047* | *23772* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,3200*  *-* | *337,92*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | С1416-8693  варіант 1 | Каменi бортовi БР100.20.8 | шт | 256 | 136,52  - | \_\_-\_\_  - | 34949 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *65* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ товщиною 12 см iз*  *щебеню фр.20-40мм вручну (в місцях*  *розбирання)* | *100м2* | *21,27* | *20392,87*  *3113,02* | *1081,07*  *360,91* | *433756* | *66214* | *22994*  *7677* | *43,8700*  *3,8545* | *933,11*  *81,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *66* | *ЕН6-1-1*  *Н2,Н5=1,15* | *Улаштування відмостки із бетону* | *100м3* | *0,387* | *224697,03*  *11857,53* | *2261,89*  *1111,67* | *86958* | *4589* | *875*  *430* | *173,3050*  *12,2637* | *67,07*  *4,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *67* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]*  *товщиною 0,06м* | *100м2* | *49,75* | *62618,70*  *9464,58* | *134,90*  *58,17* | *3115280* | *470863* | *6711*  *2894* | *119,8200*  *0,6603* | *5961,05*  *32,85* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | РН18-49-2 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 387 | 47,38  46,60 | \_\_-\_\_  - | 18336 | 18034 | \_\_-\_\_  - | 0,5900  - | 228,33  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | | | | | 3754026 | 587347 | 32833  11416 |  | 7586,06  124,63 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3754026 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 3133846 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 598763 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 303704 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 925,29 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 115948 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4057730** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 7** | | | | | **4057730** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 8. Дорожні знаки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | РН18-61-1 | Установлення металевих стояків дорожнiх  знакiв СКМ 3.40 | 100шт | 0,08 | 52207,84  35981,89 | 10043,54  2088,12 | 4177 | 2879 | 803  167 | 502,4000  24,6961 | 40,19  1,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | РН18-61-1 | Установлення металевих стояків дорожнiх  знакiв СКМ 3.50 | 100шт | 0,02 | 52207,84  35981,89 | 10043,54  2088,12 | 1044 | 720 | 201  42 | 502,4000  24,6961 | 10,05  0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | С113-141  варіант 1 | Металеві стояки дорожніх знаків діаметром  70мм | м | 42 | 230,50  - | \_\_-\_\_  - | 9681 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | С115-126  варіант 13 | Металеві щитки дорожніх знаків 1.11 | 100шт | 0,02 | 65383,13  - | \_\_-\_\_  - | 1308 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | С115-126  варіант 5 | Металеві щитки дорожніх знаків 1.34 | 100шт | 0,02 | 65383,13  - | \_\_-\_\_  - | 1308 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | С115-126  варіант 16 | Металеві щитки дорожніх знаків 3.29 | 100шт | 0,02 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 1645 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75 | С115-126  варіант 11 | Металеві щитки дорожніх знаків 4.1 | 100шт | 0,02 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 1645 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | С115-126  варіант 18 | Металеві щитки дорожніх знаків 4.12 | 100шт | 0,05 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 4112 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | С115-126  варіант 19 | Металеві щитки дорожніх знаків 4.21 | 100шт | 0,01 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 822 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | С115-126  варіант 3 | Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.1 | 100шт | 0,02 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 1645 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С115-126  варіант 2 | Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.2 | 100шт | 0,02 | 82230,74  - | \_\_-\_\_  - | 1645 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 | | | | | 29032 | 3599 | 1004  209 |  | 50,24  2,47 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 29032 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 24429 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3808 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,33 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 793 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **31042** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 8** | | | | | **31042** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 9. Розмітка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *80* | *ДН3-2-1* | *Розмічання проїзної частини*  *маркірувальною машиною Hofmann RL 700*  *DH* | *1 км* | *0,0474* | *1041,41*  *189,08* | *483,57*  *298,26* | *49* | *9* | *23*  *14* | *2,6400*  *3,1760* | *0,13*  *0,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *81* | *ДН3-7-15* | *Нанесення розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2*  *маркірувальною машиною Hofmann H 18-1*  *Universal (1.1, біла)* | *1 км* | *1,145* | *7947,95*  *259,98* | *884,50*  *366,77* | *9100* | *298* | *1013*  *420* | *3,6300*  *4,0079* | *4,16*  *4,59* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *82* | *ДН3-8-5* | *Влаштування горизонтальної дорожньої*  *розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24*  *фарбою по трафарету маркірувальною*  *машиною Hofmann 33-НС-1 (1.15, біла,*  *червона)* | *1 м2* | *47,4* | *177,29*  *25,78* | *81,45*  *41,01* | *8404* | *1222* | *3861*  *1944* | *0,3600*  *0,4367* | *17,06*  *20,7* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *83* | *ДН3-8-5* | *Влаштування горизонтальної дорожньої*  *розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24*  *фарбою по трафарету маркірувальною*  *машиною Hofmann 33-НС-1 (1.29, біла)* | *1 м2* | *16,08* | *177,29*  *25,78* | *81,45*  *41,01* | *2851* | *415* | *1310*  *659* | *0,3600*  *0,4367* | *5,79*  *7,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 | | | | | 20404 | 1944 | 6207  3037 |  | 27,14  32,46 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20404 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12253 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4981 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2908 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,86 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 987 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23312** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 9** | | | | | **23312** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 10. Озеленення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | РН18-86-7 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для  садiння дерев-саджанцiв з оголеною  кореневою системою з додаванням  рослинної землi до 25% | 10 ям | 2,9 | 2416,38  2113,13 | \_\_-\_\_  - | 7008 | 6128 | \_\_-\_\_  - | 32,4000  - | 93,96  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *85* | *РН18-88-2* | *Садiння дерев-саджанцiв з оголеною*  *кореневою системою в ями розмiром 1,0х0,*  *8 м* | *10шт* | *2,9* | *1588,87*  *1560,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4608* | *4524* | *\_\_-\_\_*  *-* | *18,7200*  *-* | *54,29*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *86* | *РН18-96-3* | *Внесення мiнеральних добрив при садiннi*  *стандартних саджанцiв дерев та кущiв* | *10м3 ям* | *0,0011* | *1935,08*  *1935,08* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2* | *2* | *\_\_-\_\_*  *-* | *29,6700*  *-* | *0,03*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | & С1429-1-  ДОБР | Мінеральне добриво (органо-мінеральне)  (типу "сульфат калія, тощо" | кг | 10,8 | 61,95  - | \_\_-\_\_  - | 669 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | С1429-10  варіант 2 | Саджанці клен червоний | шт | 29 | 1573,56  - | \_\_-\_\_  - | 45633 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | & С111-  1374-2 | Шпагат лляний | м | 87 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 887 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | & С112-293-  1-ИН | Кілки | шт | 87 | 15,30  - | \_\_-\_\_  - | 1331 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | РН20-41-1 | Навантаження грунту екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,0319 | 2062,03  215,88 | 1846,15  733,47 | 66 | 7 | 59  23 | 3,3100  8,5540 | 0,11  0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 3,19 | 75,76  - | 75,76  14,40 | 242 | - | 242  46 | \_\_-\_\_  0,1610 | \_\_-\_\_  0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | С331-41 | Перевезення води спецтранспортом на  вiдстань 7 км | т | 2,697 | 106,18  - | 106,18  - | 286 | - | 286  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 | | | | | 60732 | 10661 | 587  69 |  | 148,39  0,78 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 60732 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 49484 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 10730 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4865 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,15 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1647 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **65597** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 10** | | | | | **65597** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 9125295 | 1456146 | 535921  121268 |  | 19306,08  1339,42 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9125295 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 7133228 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1577414 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 798040 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2411,7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 302207 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9923335** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 35603 |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **9923335** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **23057,2** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **1879621** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Петрушанко О.Ю. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Примак М.М. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |